**PURIN D’ORTIES**

1KG d’orties

10L d’eau

Couper finement les orties et les placer dans un récipient type poubelle avec couvercle (pas de métal)

Placer à l’ombre

La température doit être supérieure à 15°c

Remuer tous les 2 jours

Laisser macérer 8-10 jours

Filtrer grossièrement pour une utilisation en arrosoir (utilisation comme engrais : diluer à 20%)

Filtrer finement si utilisation comme répulsif en pulvérisateur (diluer à 5%)

Attention, le produit fini craint l’air

Se conserve 1 an dans un bidon fermé à l’abri de la lumière

Idem avec Prêles et Consoude.